# adam śmiałek MIDI

Poniżej znajdują się opisy urządzeń elektronicznych mojej konstrukcji mających związek z technologią midi. Projektów takich można w internecie znaleźć sporo, jednak wspólną cechą moich propozycji jest prostota oraz szczegółowa dokumentacja.

Wszystkie konstrukcje są oparte o mikroprocesory jednoukładowe z rodziny 8051, a oprogramowanie w całości napisane jest w assemblerze.

## ___ muzykant 1 ________________

Prosty, uniwersalny kontroler zawierający 23 stałe akcje wybierane dwudziestoma trzema przyciskami.

## ___ muzykant 2 ________________

Kontroler ograniczony wyłącznie do wybierania programów (brzmień), zaopatrzony w wyświetlacz.

## ___ muzykant 3 ________________

Kontroler, z którego można zbudować 140-to klawiszową niedynamiczną klawiaturę muzyczną midi w kilku wariantach.

## ___ muzykant 4 ________________

Prosty kontroler w kilku wersjach, oparty o potencjometr oraz 20 przycisków.

## ___ muzykant 5 ________________

Klasyczny kontroler w kilku wersjach, oparty o 8 potencjometrów oraz 16 przycisków.

## ___ muzykant 6 ________________

Kontroler akordeonu midi.

## ___ muzykant 7 ________________

Typowa niedynamiczna klawiatura midi w trzech wariantach składająca się z 65 klawiszy muzycznych, pięciu sterujących, ośmiu potencjometrów i wyświetlacza.

## ___ muzykant 8 ________________

Kontroler złożony z 32 potencjometrów oraz 14 przycisków. Jedna z wersji jest dedykowanym sterownikiem multiefektu Boss VF-1.

## ___ muzykant 10 ________________

Prosty, uniwersalny dekoder rozpoznający 24 wybrane komunikaty na czterech kanałach midi, posiadający 8 wyjść PWM i 16 binarnych.

## ___ muzykant 11 ________________

Prosta elektroniczna perkusja „vintage” oparta o ośmiobitowy sampler.

## ___ ergoclock ________________

Bonus, czyli coś zupełnie z innej bajki - ergonomiczny budzik. Ma jednak coś wspólnego z muzykantami - także wygrywa melodie.